QT界面需求

1. 支持Uart的控制命令发送
2. 支持Socket的控制命令发送
3. 支持硬件功能预期有

led控制，beep控制，命令行输出，PWM LCD背光调整

内部SPI传感器和I2C传感器的状态读取

串口信息 UartThread和Com

协议信息 Protocol和Queue

窗口 UI部分